№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Гном» (ИМ037)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,600	м	
				Длина	Не менее 1,330	м	
				Высота 	Не менее 1,685	м	
				Стойки каркаса	Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 с переходом в верхней части в круглую трубу ГОСТ 3262-75.		
				Размер труб		40х40х1,5 и 22х2,8	мм	
				Общая длина стоек 	1600	мм	
				Длина прямоугольного участка	1450	мм	
				Длина круглого участка	150	мм	
				Каркас пола	Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Каркас крыши	Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Длина фронтальных стяжек	650	мм	
				Размеры скатов	1360х750	мм	
				Угол скатов крыши	1230		
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Материал полов	Кол-во – 2 шт. Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010		
				Размеры половинок пола	1160х800	мм	
				Высота пола над уровнем земли	115	мм	
				Материал скатов крыши	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры скатов кровли	1600х758	мм	
				Форма	Трапеция с основанием 1600 мм и противоположной стороной 1400 мм. Высота трапеции 800 мм. Два нижних угла трапеции скруглены радиусом 170 мм. 		
				Материал фронтонов скатов	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Длина «плеча» фронтона	720	мм	
				Нижняя часть фронтона	Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 190 мм		
				Материал панелей входа 1	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 1	1000х280	мм	
				Материал панелей входа 2	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 2	500х280	мм	
				Материал боковых стенок	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер боковой стенки	1180х1000	мм	
				Размер окна в боковой стенке	330х340		
				Форма окна	От нижнего горизонтального основания длиной 180 мм, под углом 260 относительно друг друга, отходят боковые стороны проема длиной 262 и 358 мм соответственно. Верхняя часть проема представляет собой дугу радиусом 500 мм, соединяющую между собой боковые стороны.		
				Форма боковой стенки	Основание стенки – 1180 мм. Одна боковая сторона высотой – 500 мм. Вторая боковая сторона высотой – 1000 мм. От верхней части низкой стороны отходит под углом 1240 участок длиной 151 мм. От верхней части высокой стороны отходит под углом 900 участок длиной 95 мм. Оба этих участка соединяет волнистая кривая образующая 1,5 волны вдоль условной прямой соединяющей их незамкнутые точки. Радиус волны 340 и 500 мм.		
				Материал накладок боковых стенок	Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Накладки «Наличник»	429х128	мм	
				Накладки «Подоконник»	280х99	мм	
				Форма накладок	Накладки повторяют линии верхней и нижней части окна.		
				Накладки «Нижняя фигура»	425х220	мм	
				Сидения	Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).		
				Сечение доски сидения	35х140	мм	
				Длина доски сидения	1120	мм	
				Кол-во досок сидений	2	шт	
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	300	мм	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным акриловым лаком в два слоя		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками