№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Африка» (ОГД004)

	шт	1	Описание	Должна быть выполнена в виде рамки из стального профиля и полосы, с расположенными на ней штакетинами из фанеры и фигурками африканской фауны (слон, попугай, жираф) выполненными при помощи УФ печати.		
				Размеры:			
				- длина секции	2000	мм	
				- ширина	Не менее 49	мм	
				- высота	Не менее 500	мм	
				Рамка	
				Материал	Профильная труба ГОСТ 8639-82, сечением 25х25х1,5 и полоса 25х4	мм	
				Размер рамки	300х2000	мм	
				Количество отверстий на рамке под крепление к столбу	4	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На боковых сторонах рамки		
				Расстояние между отверстиями	150	мм	
				Диаметр отверстий под крепеж	7-8 	мм	
				Штакетник	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры штакетин	500х90	мм	
				Радиус закругления верхней части штакетины	45 	мм	
				Количество на секцию 	14	шт	
				Размер между штакетинами	55	мм	
				Накладки	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Количество на секции	12	шт	
				Размеры накладок:			
				Бабочка 1	109х116	мм	
				Бабочка 2	109х116	мм	
				Бабочка 3	109х116	мм	
				Бабочка 4	109х116	мм	
				Жираф	404х560	мм	
				Попугай	451х526	мм	
				Слон	569х357	мм	
				Рисунки накладок	Выполнены методом прямой двусторонней УФ печати и покрыты защитным слоем лака.		
				Прочие требования	
				Все металлические детали	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.
Рисунки накладок должны быть покрыты слоем лака.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов или сварки, в зависимости от типа столба.