№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Игровой макет «Автобус»
(ИМ007)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме Автобуса. Предназначен для детей от 3 до 7 лет.		
				Длина	Не менее 2,344	м	
				Ширина	Не менее 1,084	м	
				Высота (от уровня земли)	Не менее 1,674	м	
				Каркас	
				Материал	Труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82		
				Горизонтальные направляющие каркаса			
				Количество	17	шт	
				Размеры/количество			
					1835/3	мм/шт	
					2300/2	мм/шт	
					1375/1	мм/шт	
					950/5	мм/шт	
					230/6	мм/шт	
				Вертикальные стойки каркаса			
				Количество	6	шт	
				Размеры	1150	мм	
				Передние стойки «стекла» кабины			
				Количество	2	шт	
				Длина	1285	мм	
				Стойки ножек			
				Количество	4	шт	
				Длина	500	мм	
				Дуга крыши	3	шт	
				Длина	1010	мм	
				Рулевая колонка	1 штука. Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,5 мм		
				Длина	605	мм	
				Угол изгиба	1500		
				Руль	1 штука. Вращающийся. Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Диаметр	320	мм	
				Количество лучей	3	шт	
				Накладки	
				Боковины кузова	В количестве 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1420х1200	мм	
				Форма первой накладки	В нижней части вырезана колесная арка радиусом 200 мм и высотой 158 мм сверху окно размером 960х550 мм		
				Форма второй накладки	В нижней части вырезана колесная арка радиусом 200 мм и высотой 158 мм, сверху окно размером 618х550 мм и с края – дверь размером 1050х450 мм		
				Борта кабины	В количестве 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	918х1200	мм	
				В нижней части	Вырезана колесная арка радиусом 200 мм и высотой 158 мм 		
				В центре 	Прорезано окно-дверь размером 1050х660 мм		
				Задняя стенка	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1375х1000	мм	
				Форма	Прямоугольная с верхней частью полукруглой, радиусом 760 мм, в верхней части прорезано окно размером 618х550 мм		
				Приборная доска	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	950х280	мм	
				Форма	Полукруглая, радиусом 576 мм и высотой 280 мм		
				Сидение кузова длинное	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1375х200	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Сидение кузова короткое	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	950х200	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Колесо	В количестве 4 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	D=400	мм	
				Накладка колеса	В количестве 4 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	D=300	мм	
				Решетка радиатора	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	800х200	мм	
				Форма 	Овал, с прорезанными круглыми отверстиями под фары		
				Пол	В количестве 2 шт. Состоит из двух половинок из ламинированной водостойкой фанеры, с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм.		
				Размеры	2300х500	мм	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой эмалью		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10