№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Игровая панель «Жираф» (ИМ041)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в виде треугольника, изображающего жирафа, с металлической частью оснащенной пластиковыми кольцами счет, предназначен для детей от 2 до 7 лет. 		
				Ширина	Не менее 0,921		
				Длина	Не менее 0,3		
				Высота 	Не менее 0,9		
				Каркас основной		Сварной из профильной трубы 30х30х1,5 мм.		
				Каркас			
				Материал	Труба профильная 30х30х1,5, труба ВГП 20х2,8		
				Размер	900х215х1300	мм	
				«Рожки»	Шары пустотелые стальные диаметром не менее 30 мм, приваренные к стальному кругу длиной 120 мм. Пара таких конструкций приварена к полосе длиной 150 мм на расстоянии по 30 мм от центральной линии. Крепится к обратной части головы при помощи саморезов. 		
				Дуга счет	Выполнена из трубы ВГП 15х2,8. Высота дуги 398 мм. Ширина основания 460 мм.		
				Облицовка			
				Материал 	Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 12 мм. «Морда» жирафа и ноги выполнены из фанеры березовой сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 9 мм.		
				Размер накладок 	«Треугольник тела» - 688х690 – 1 шт;
«Нос» - 341х210 – 1 шт;
«Морда» - 300х239 – 1 шт;
«Цветок» - 104х100 – 1 шт;
«Нога» - 230х130 – 2 шт.	мм	
				Счеты	Круглые костяшки из полиэтилена на круглой трубе.		
				Материал 	ПНД		
				Размер костяшек счет	D=110, Толщиной=42 	мм	
				Кол-во костяшек счет	5	шт	
				Сборка изделия	На стальных болтах и саморезах, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 500 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой краской по выравнивающей грунтовке.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8