№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Горка детская «Паровозик»
(Г003)

	шт

	1

	Назначение и краткое описание.	Горка предназначена для возрастной группы 3-7 лет. Представляет собой цельную конструкцию с окрашенными методом прямой двусторонней УФ печати боковинами.		
				Высота над уровнем земли	1200 (+/-10)	мм	
				Длина	2229 (+/-10)	мм	
				Ширина	556 (+/-10)	мм	
				Высота ската	650 (+/-10)	мм	
				Применяемые материалы	
				Конструкция	Представляет собой две боковины из фанеры с прорезями под скат горки, вставленной лестницей и стяжками.	
				Стяжки ската	Выполнены в количестве 5 шт. Представляют собой профильную трубу 25х25х1,5, длиной 480 мм, края которой заглушены пластинами. Пластина выполнена методом лазерной резки и имеет габариты 62х35 мм. В пластине сделано отверстие диаметром 7 мм. 	
				Покрытие ската	Покрытие ската должно быть выполнено из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, вставленным в борта горки. Марка стали AISI 304. Длина листа ската составляет – 1500 мм. Ширина – 495 мм.	
				Форма ската	Выполнена с тремя изгибами. 
1.	Стартовый участок длиной не менее 100 мм; 
2.	Участок скольжения длиной не менее 835 мм;
3.	Участок торможения длиной не менее 316 мм;
Внизу скат горки загнут под углом 700 к участку торможения, формируя безопасное завершение ската.	
				Борта горки	Борта горки изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. 	
				Покрытие площадки горки	Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер площадки 456х350 мм.	
				Каркас лестницы горки	Состоит из двух косоуров выполненных из фанеры ламинированной толщиной 15 мм и вставленными в них тремя ступенями и двумя подступенками. Третья ступень опирается на монтажную ножку горки. Косоуры крепятся к бортам горки при помощи саморезов.	
				Покрытие ступеней лестницы	Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер ступеней 456х150 мм. Количество – 3 штуки.	
				Поручень горки	Выполнены в виде трех прорезей с каждого борта горки. Размер прорезей 180х60 мм. Расстояние между прорезями не менее 115 мм.	
				Изображения фанерных накладок	Должны изображать паровозик.	
				Требования к материалам	Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловым лаком по печатному изображению, нанесенному по акриловому грунту. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.