№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Игровой макет «Джип»
(ИМ001)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме машины с вращающимся рулем. Предназначен для детей от 3 до 6 лет.		
				Длина	Не менее 1,5	м	
				Ширина	Не менее 0,8	м	
				Высота (от уровня земли)	Не менее 0,8	м	
				Элементы машины	
				Материал каркаса	Цельносварной каркас из круглой трубы диаметром 28 мм, с толщиной стенки не менее 2, 8 мм выполненной по ГОСТ 3262-75.		
				Форма 	Автомобиля по типу «багги».		
				Материал спинки сиденья	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	800х180	мм	
				Форма	Прямоугольник		
				Материал сидения	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	735х180	мм	
				Форма	Прямоугольник.		
				Материал капота	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	705х430	мм	
				Форма	Трапеция.		
				Материал руля	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	D=220 мм	мм	
				Форма	Представляет собой круг с тремя спицами. Ширина обода руля 41 мм.		
				Материал пола	Кол-во – 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием марки ФЛ, толщиной не менее 15 мм.		
				Размер	1150х730	мм	
				Форма	Прямоугольная. 		
				Материал колес	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер 	D=330	мм	
				Прочие требования	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловыми составами		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Машинка бетонируется на глубину до 300 мм, таким образом, чтобы верхняя часть фундамента была выполнена на глубине -200 мм