№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Дача» (ИМ046)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,42	м	
				Длина	Не менее 1,42	м	
				Высота 	Не менее 1,900	м	
				Стойки каркаса	Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 		
				Размер труб		40х40х1,5	мм	
				Общая длина стоек 	1700	мм	
				Каркас пола	Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Каркас крыши	Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Длина фронтальных стяжек	650	мм	
				Размеры каркаса скатов	1360х750	мм	
				Угол скатов крыши	1230		
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Материал полов	Кол-во – 2 шт. Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010		
				Размеры половинок пола	1160х800	мм	
				Высота пола над уровнем земли	115	мм	
				Материал скатов крыши	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры скатов кровли	1600х758	мм	
				Форма	Трапеция с основанием 1600 мм и противоположной стороной 1400 мм. Высота трапеции 800 мм. Два нижних угла трапеции скруглены радиусом 170 мм. 		
				Материал фронтонов скатов	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Длина «плеча» фронтона	720	мм	
				Нижняя часть фронтона	Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 190 мм		
				Материал панелей входа 1	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 1	1200х320	мм	
				Материал задней стенки	Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры задней стенки	1200х1200	мм	
				Материал боковых стенок	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер боковой стенки	1200х1200	мм	
				Размер окна в боковой стенке	D=500		
				Форма окна	Круг		
				Материал накладок боковых стенок	Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Накладки «Наличник окна»	Выполнены в виде двенадцатилепесткового цветка, с наружным диаметром 720 мм и внутренним вырезом крестообразной формы. Количество – 2 шт.	мм	
				Накладки «Листочки»	Выполнены в виде листьев размером 315х153. Количество – 4 шт.	мм	
				Накладки «Бабочка»	Выполнены в виде бабочек с крыльями размером 130х188. Количество – 4 шт. Расположены на передних панелях.		
				Накладки «Дерево»	Размером 489х917 мм. Количество 1 шт. Расположено на задней панели.	мм	
				Накладки «Забор»	Размером 238х80 мм. Количество 1 шт. Расположена на задней панели.		
				Сидения	Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).		
				Сечение доски сидения	35х140	мм	
				Длина доски сидения	1120	мм	
				Кол-во досок сидений	2	шт	
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	300	мм	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным акриловым лаком в два слоя		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками