№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Спектр» (ОГД007)

	шт	1	Описание	Должна быть выполнена в виде рамки из стального профиля, с расположенными на нем разноцветными штакетинами из фанеры.		
				Размеры:			
				- длина секции	2000	мм	
				- ширина	Не менее 40	мм	
				- высота	Не менее 500	мм	
				Рамка	
				Материал	Профильная труба ГОСТ 8639-82, сечением 25х25х1,5	мм	
				Размер рамки	300х2000	мм	
				Количество отверстий на рамке под крепление к столбу	4	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На боковых сторонах рамки		
				Расстояние между отверстиями	150	мм	
				Диаметр отверстий под крепеж	7-8 	мм	
				Штакетник	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры штакетин	500х90	мм	
				Радиус закругления верхней части штакетины	45 	мм	
				Количество на секцию 	14	шт	
				Размер между штакетинами	51,33	мм	
				Прочие требования	
				Все металлические детали	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов или сварки, в зависимости от типа столба.