№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Игровой макет «Машинка»
(ИМ033)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме грузовой машины с горкой. Предназначен для детей от 3 до 7 лет.		
				Длина	Не менее 2,334		
				Ширина	Не менее 2,892		
				Высота (от уровня земли)	Не менее 1,655		
				Сборочные элементы	
				Модуль «Машинка»	Габариты 2334х1084х1743		
				Модуль «Горка»	Габариты 2201х560х1755		
				Элементы модуля «Машинка»	
				Материал основного каркаса	Цельносварной каркас из трубы профильной ГОСТ Р 54157-2010, сечением 25х25х1,5 мм		
				Длина передних стоек кабины	1325	мм	
				Изгиб передних стоек кабины	1460		
				Длина задних стоек кабины	1610	мм	
				Изгиб задних стоек кабины	900		
				Длина поперечных перекладин 	950	мм	
				Количество поперечных перекладин	10	шт	
				Длина продольных опор макета	2300	мм	
				Количество продольных опор макета	2	шт	
				Длина вертикальных стоек кузова	400	мм	
				Количество вертикальных стоек кузова	6	шт	
				Длина опорных стоек	500	мм	
				Количество опорных стоек	4	шт	
				Длина дуги приборной панели	1120	мм	
				Радиус дуги приборной панели	550	мм	
				Высота сегмента дуги приборной панели	250	мм	
				Материал рулевой колонки и руля	Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 40 и 25 мм, с толщиной стенки 3,2 мм.		
				Диаметр руля	320	мм	
				Длина рулевой колонки	175	мм	
				Количество лучей в руле	 3	шт	
				Материал боковых накладок кабины	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер 	1250х920	мм	
				Форма 	В нижней части вырезана колесная арка радиусом 205 мм и высотой 163 мм сверху окно размером 1100х658 мм		
				Материал накладок капота кабины	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	1000х630	мм	
				Форма	Прямоугольник		
				Материал накладок борта кузова	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	1410х520	мм	
				Форма	Прямоугольник. В нижней части вырезана колесная арка радиусом 205 мм и высотой 163 мм.		
				Материал накладок приборной панели	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	950х280	мм	
				Форма	Сегмент круга радиусом 576 мм и высотой 280 мм		
				Материал накладок сидения и спинки	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	1000х250	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Материал пола	Кол-во – 2 шт. Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием марки ФЛ, толщиной не менее 15 мм.		
				Размер	2300х500	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Материал накладок колес	Кол-во – 8 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 и 9 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер колеса	D=400	мм	
				Размер накладки на колесо (диск)	D=300	мм	
				Материал накладок колес	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	800х200	мм	
				Форма	Овал вписанный в прямоугольник со сторонами 800 и 200 мм, с вырезанными круглыми отверстиями имитирующими фары диаметром 80 мм и прямоугольником имитирующим решетку радиатора со сторонами 250 и 100 мм		
				Элементы модуля «Горка»	
				Материал каркаса	Труба профильная ГОСТ Р 54157-2010, сечением 25х25х1,5 мм; 
труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 28, 48 с толщиной стенки 3,2 мм;
сталь угловая 25х25х4;
стальной нержавеющий лист марки AISI 304, толщиной 1,5 мм.		
				Длина направляющих ската	1610	мм	
				Кол-во	2	шт	
				Изгиб ската	1450		
				Длина направляющих лесенки	500	мм	
				Кол-во	2	шт	
				Длина задних стоек	1030	мм	
				Кол-во	2	шт	
				Длина боковых стоек верхней площадки	700	мм	
				Кол-во	2	шт	
				Длина ограничительного поручня	760	мм	
				Радиус	250 	мм	
				Кол-во	1	шт	
				Длина стоек скатя	530	мм	
				Кол-во	2	шт	
				Размеры листа ската горки	1930х500	ии	
				Кол-во	1	шт	
				Длина опор ступеней	120	мм	
				Кол-во	4	шт	
				Размеры угла между задней стойкой и направляющей лестницы	330		
				Высота площадки в установленном положении	826	мм	
				Материал бортов горки	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1665х430	мм	
				Форма	В нижней части борта, по всей длине, выбран паз для установки в него каркаса горки. Сечение паза 50х12 мм. Борт в установленном состоянии должен перекрывать боковую часть листа ската, таким образом, чтобы исключить возможный доступ детей. Высота борта в смонтированном состоянии 100 мм.		
				Материал поручней	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1207х706	мм	
				Материал площадки и ступеней	Кол-во – 1 и 2 шт. Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием марки ФЛ толщиной не менее 15 мм.		
				Размеры площадки	500х400	мм	
				Размеры ступеней	140х500	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Прочие требования	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой эмалью		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Модули собираются между собой и бетонируются на глубину до 400 мм, таким образом, чтобы верхняя часть фундамента была выполнена на глубине -200 мм