№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Барьер Н=1000
(СПЛ007)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде двух стоек и набранного в них из сухой строганной доски забора.
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1500	мм	
				- ширина	60	мм	
				- высота над уровнем земли	1004	мм	
				- глубина бетонирования стоек	600	мм	
				Материал стоек	Профильная труба 60х60х2. Торец трубы закрыт пластиковой черной заглушкой 60х60. Сбоку в трубе приварена полоса 40х4 длиной 940 мм, с семью отверстиями под крепеж доски. Диаметр отверстий 7 мм. В нижней части стойки, к ее торцу, приварена полоса 60х4 длиной 100 мм, которая формирует пятку под бетонирование.	мм	
				Материал барьера	Доска хвойных пород, толщиной 35 мм и шириной 140 мм. Количество 7 шт, длиной по 1380 мм.		
				Соединения доски	Болтовые при помощи болта М6 DIN603. Гайка болта закрыта пластиковым колпачком, составным.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Покрыты пропиткой для дерева «Палисандр»