№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Паучок»
(ЭЛ002)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде металлической конструкции состоящей из четырех изогнутых лесенок (ног), расходящихся от центрального круга (тело), собираемых между собой на болтах.
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	4000 (+/-20)	мм	
				- ширина	4000 (+/-20)	мм	
				- высота над уровнем земли	1015 (+/-20)	мм	
				- глубина бетонирования стоек	до 500	мм	
				Составные элементы:			
				Стойка центральная:	1	шт	
				материал стойки центральной	Круглая труба диаметром 40 мм и с толщиной стенки 3,5 мм, профильная труба 25х25х1,5 мм, фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.		
				диаметр	1000	мм	
				высота	740	мм	
				конструктив	Квадрат из профильной трубы 25х25х1,5 мм,  с приваренными диагоналями из той же профильной трубы, образует каркас центральной части. Размеры квадрата каркаса – 650х650 мм. Снизу по центру диагоналей каркаса приварена центральная стойка из круглой трубы, сверху каркас покрыт кругом из ламинированной фанеры. Фанера закреплена к каркасу при помощи четырех мебельных болтов диаметром 6 мм. С каждой стороны квадрата каркаса просверлены по 2 отверстия диаметром 9 мм для крепления лесенок (ножек). 		
				Лесенки:	4	шт	
				материал лесенок (ног)	Круглая труба диаметром 33 мм и с толщиной стенки 3,2 мм, и круглая труба диаметром 28 мм и толщиной стенок 2,8 мм		
				длина	1671	мм	
				ширина	600	мм	
				высота	1319	мм	
				конструктив	Лесенка имеет три излома и 4 изогнутых участка. Подземный – длиной 300 мм, от него под углом 1350 первая надземная часть опоры лесенки, длиной 1480 мм, под углом 630 к нему – вторая надземная часть лесенки, длиной 920 мм, и под углом 1080 часть крепления к центральной стойке длиной 236 мм.
Количество ступеней на первой надземной части – 6 штук.
Количество ступеней на второй надземной части – 4 штуки.
Количество ступеней на втором изломе ножки – 1 штука.
Радиус второго излома – 120 мм.
Расстояние между ступенями – 210 мм (по центрам).
Направляющие лесенок выполнены из трубы диаметром 33 мм и с толщиной стенки 3,2 мм. Ступени – из трубы диаметром 28 мм и с толщиной стенки 2,8 мм. Торцы труб на участке крепления к центральной стойке, объединены между собой стальной полосой. В полосе, на расстоянии 100 мм от краев, просверлены два отверстия диаметром 9 мм, для болтов крепления.
Крепление лесенок к стальному каркасу центральной стойке осуществляется на болтах М8х40. Места креплений скрыты покрытием центральной стойки.		
				Материал примыкания к центральной стойке	Полоса 40х4	мм	
				Соединения элементов между собой	Болтовые, болтами М8х40		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской, метизы - оцинкованы		
				Установка	Бетонирование центральной стойки на глубину 500 мм и закапывание стоек лесенок (ножек) на глубину 300 мм