№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Развивающий элемент «Азбука М1» (РЭ005)

	шт

	1

	Назначение	Игровой элемент с алфавитом с буквами разного цвета. Предназначен для детей от 2 лет. Рисунок выполнен методом прямой УФ печати. Игровая поверхность – одна.		
				Ширина	Не менее 0,155	м	
				Длина	Не менее 1,00 	м	
				Высота 	Не менее 1,22	м	
				Стойки		Клееный брус, сорт 1, сечением 100х100 мм, должен иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником диаметром не менее 34 мм, который бетонируется в землю. Количество 2 штуки. Длина 1200 мм.		
				Панель			
				Материал циферблата	Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 18 мм.		
				Габаритный размер	1000х1000 мм		
				Изображение	Нанесено методом прямой двусторонней УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. 		
				Форма	Сверху и снизу сделаны выпилы, имитирующие по форме листы книги.		
				Сборка изделия	На стальных винтах (глухарях) оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 400 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловым грунтом, по нему нанесен методом прямой УФ печати рисунок, который затем покрыт слоем лака.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8