№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Стол шахматный М3 (СП232)
	шт	1	Описание	Стол уличный для игры в шахматы с посадочными местами на две пары играющих.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1883	мм	
				- ширина	Не менее 1600	мм	
				- высота (столешницы)	750	мм	
				Каркас столика	
				Материал каркаса стола	Каркас стола состоит из четырех U-образных частей формирующих опоры стола и скамеек. Опоры сделаны из трубы круглой наружным диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,2 мм. Длина опоры буквы U, в форме которой выполнены стойки составляет 538 мм.
Длина опоры под столешницу составляет 700 мм. Опоры выполнены из стальной профильной трубы 40х25х1,5. Количество опор – 2 штуки.
Длина опоры под скамейку составляет 270 мм. Опоры выполнены из стальной профильной трубы 25х25х1,5. Количество опор – 4 штуки.
Длина опоры под скамейки по длине составляет 1275 мм. Опоры выполнены из стальной профильной трубы 25х25х1,5. Количество опор – 2 штуки. 		
				Материал сидений	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм.
Размер – 1600х300 мм.
Углы скруглены по радиусу 50 мм.		
				Материал столешницы	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Размер –1600х800 мм. 
Углы скруглены по радиусу 50 мм. 		
				Материал спинки	Количество – 2 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Размер –1600х150 мм. 
Углы скруглены по радиусу 50 мм.		
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены акриловой эмалью по выравнивающему грунту.		
				Окраска столешницы	Окрашена акриловым лаком по выравнивающей грунтовке с нанесенным на нее двусторонним рисунком выполненным методом ультрафиолетовой печати.		
				Изображение на столе	Должно содержать рисунок двух черно-белых шахматных досок, нанесенных методом прямой УФ печати.		
				Метизы	Оцинкованные		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10