№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Стойки полейбольные
(СЭ037)
	шт	1	Высота  	
	3350 (2550 – от уровня земли)	мм	
				Диаметр трубы	76	мм	
				Толщина стенки		3,5	мм	
				Высота крепления сетки	2430 и 2240	мм	
				Количество крепежей	3		
				Высота крепежа сетки	2430,  2240 и 1040	мм	
				Способ установки стоек	Бетонирование на глубину 800 мм