№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Стойка для чистки ковров (Б011)

	шт

	1

	Назначение	Стойка для чистки ковров предназначена для установки на площадках общего пользования многоквартирных домов. 		
				Ширина	Не менее 80		
				Длина	Не менее 3024 		
				Высота 	Не менее 2002		
				Боковые стойки	Количество 2 штуки		
				          Материал	Профильная труба 80х80х3 мм		
				          Длина	2808	мм	
				Перекладина	Количество 1 штука	мм	
				          Материал		Круглая труба диаметром 57 мм		
				          Длина	2864	мм	
				Соединение	 При помощи 8 болтов М10х100 мм.		
				Монтаж	Осуществляется путем бетонирования стоек на глубину 800 мм бетоном М200