№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Секрет»
(П032)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница на металлическом каркасе с раздвижной в обе стороны крышкой из влагостойкой фанеры		
				Ширина (в закрытом состоянии)	1220	м	
				Длина (в закрытом состоянии)	1230	мм	
				Ширина (в раскрытом состоянии)	1220	мм	
				Длина (в раскрытом состоянии)	2150	мм	
				Высота	302	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Длина стоек каркаса	557	мм	
				Материал основного каркаса	Труба профильная 20х20х1,5	мм	
				Материал направляющих раздвижных крышек	Сталь угловая 25х25х4	мм	
				Материал полозьев крышек	Сталь угловая 25х25х4	мм	
				Материал каркаса крышек	Труба профильная 20х20х1,5	мм	
				Глубина закопки ножек в грунт	370	мм	
				Материал бортов и крышек	Фанера ФСФ 12 мм		
				Крепеж	Болты мебельные 6х40 – 28 штук		
				Окраска фанеры	Фанера – выравнивающая грунтовка и цветная акриловая эмаль		
				Окраска металла	Порошковая окраска		
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 500 мм, бетоном марки М300