№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Стойка баскетбольная М1 (СЭ029)
	шт	1	Общие требования	Стойка баскетбольная предназначена для установки на открытых игровых площадках.		
				Размеры:			
				- длина	1490	мм	
				- ширина	1200	мм	
				- высота	3748	мм	
				Материал трубы стойки	Труба сечением 80х80х3	мм	
				Материал консоли	Труба сечением 80х80х3	мм	
				Материал разукосов щита	Труба 25х25	мм	
				Материал опор щита	Труба 40х40	мм	
				Материал щита	Фанера ФСФ березовая толщиной 18 мм, сорт 2/2.		
				Размер щита	1200х900х18	мм	
				Материал кольца	Труба круглая диаметром 28 	мм	
				Диаметр кольца	450	мм	
				Крепление кольца к стойке	Независимое от щита, прямое болтовое к площадке стойки		
				Все металлические детали	Порошковая окраска		
				Окраска фанеры	Эмаль акриловая