№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Тучки» (СП090)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 5 до 7 лет. На цельном сварном каркасе со скамьями расположенными по кругу вокруг столешницы.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1530	мм	
				- ширина	Не менее 1166	мм	
				- высота (столешницы)	Не менее 600	мм	
				- высота (скамеек)	Не менее 300	мм	
				Материал столика	
				Материал	Ножки 2 шт - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм.
Каркас опорный столешницы – 1 шт . Труба профильная  ГОСТ Р 54157-2010, сечением 20х20х1,5 мм		
				Длина ножек	982	мм	
				Длина опоры ножек	300	мм	
				Столешница	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размеры столешницы 	737х1086	мм	
				Материал скамейки	
				Материал	Ножки – 3 штуки - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм. 
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Длина ножек	682	мм	
				Длина опоры ножек	200	мм	
				Размер сидения	430х960	мм	
				Материал табурета	
				Материал	Ножки – 1 штуки - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм. 
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Длина ножек	700	мм	
				Длина опоры ножек	200	мм	
				Размер сидения	299х257	мм	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Столик устанавливается бетонированием ножек на глубину 400 мм бетоном М150.