№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

1	Беседка «Романтика»
(СП109)

	шт	1	Описание:	Беседка представляет собой цельносварную конструкцию, с крышей из поликарбоната, скамейками из влагостойкой фанеры и полами из ламинированной фанеры.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 2110	мм	
				- ширина	Не менее 2110	мм	
				- высота	Не менее 2320	мм	
				Материал стоек	Труба ВГП DU=50		
				Длина стоек	1925	мм	
				Количество стоек	8	шт	
				Материал каркаса пола	Труба профильная стальная 60з30х2		
				Длина сторон восьмиугольника пола	700	мм	
				Материал каркаса крыши	Труба профильная 30х30х1,5		
				Материал крыши	Поликарбонат  сотовый толщиной 6 мм.		
				Материал пола	Фанера марки ФЛ, ламинированная, влагостойкая, толщиной 15 мм, с сетчатым покрытием.		
				Материал скамеек	Фанера марки ФСФ толщиной 18 мм		
				Материал барьеров	Труба ВГП DU=15 мм		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветной акриловой эмалью.		
				Установка	Беседка монтируется при помощи анкеров		
				Глубина бетонирования стоек скамейки	300	мм