№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столб круглый 57х750 (ОГД020)

	шт	1	Описание	Столб газонного ограждения должен быть длиной 0,75 м и иметь четыре (два если концевой) ушка под крепление секции.		
				Размеры:			
				- длина	168 (154 если концевой)	мм	
				- ширина	Не менее 140	мм	
				- высота	750	мм	
				Столб	
				Материал	Труба круглая 57х3,5	мм	
				Количество	1	шт	
				Количество отверстий под крепление к секций	4 (2 если концевой)	шт	
				Материал ушек	Полоса 30х4	мм	
				Длина ушек	60	мм	
				Расстояние между ушками по одной стороне	530	мм	
				Расстояние до отверстия	41 мм от тела столба		
				Расположение отверстий	Вдоль тела столба.		
				Подпятник	Выполнен при помощи лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм. Размеры 140х140 мм. Отверстия выполнены диаметром 12 мм, с шагом 100 мм, по углам подпятника.		
				Верхний торец столба	Заварен стальной полусферой диаметром 57 мм.		
				Прочие требования	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование столба осуществляется бетоном марки М150.