№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столб 30х30х980х25 с болтовым креплением секции (ОГ091)

	шт	1	Описание	Столб газонного ограждения должен быть длиной 0.98 м и иметь два отверстия под крепление секции.		
				Размеры:			
				- длина	50	мм	
				- ширина	30	мм	
				- высота	Не менее 980 (в установленном состоянии 500)	мм	
				Столб	
				Материал	Труба профильная 30х30х1,5	мм	
				Количество	1	шт	
				Количество отверстий под крепление к секций	2	шт	
				Расстояние между отверстиями	150	мм	
				Подпятник	Служит в качестве «якоря» при монтаже столба. Выполнен из полосы 30х4 длиной 50 мм. Приварен к нижнему концу столба.		
				Прочие требования	
				Заглушка	Пластиковая, черного цвета, под трубу 40х20		
				Комплектуется 	Болтами М6х100 – 2 шт
Гайками М6 – 2 шт
Шайбами М6 2 шт		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование столба осуществляется бетоном марки М150.