№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Игровая панель «Будильник» (ИМ040)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме будильника, с циферблатом и подвижными стрелками часов, предназначен для детей от 2 до 7 лет. 		
				Ширина	Не менее 0,134		
				Длина	Не менее 1,2		
				Высота 	Не менее 1,465		
				Каркас основной		Сварной из профильной трубы 30х30х1,5 мм.		
				Циферблат			
				Материал циферблата	Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 15 мм.		
				Размер	1200х1415	мм	
				Изображение	Нанесено при помощи прямой ультрафиолетовой печати и покрыто лаком. Должно изображать арабские цифры от 1 до 12, распределенные через равные участки по кругу, изображающие время. По центру циферблата должно быть выполнено стилизованное изображение дня и ночи в виде объединенного солнца и месяца. В верхней части будильника должно быть изображение «чаши» звонка. 		
				Стрелки			
				Материал 	Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 12 мм.		
				Длина часовой стрелки	300	мм	
				Длина минутной стрелки	420	мм	
				Модуль вращения стрелок	Выполнен в виде блока состоящего из оси толщиной 12 мм, пружины подтяжки стрелок длиной 40 мм, и полусферы закрывающей механизм подтяжки стрелок диаметром 90 мм. Полусфера должна иметь возможность снятия для регулировки подтяжки стрелок.		
				Сборка изделия	На стальных болтах и саморезах, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 400 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке.		
				Изображения	Должно быть нанесены при помощи прямой ультрафиолетовой печати и покрыто лаком.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8