№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Улыбка» (СП164)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 6 до 7 лет. На цельном сварном каркасе со скамьями расположенными по кругу вокруг столешницы.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1340	мм	
				- ширина	Не менее 1340	мм	
				- высота (столешницы)	550	мм	
				- высота (скамеек)	270	мм	
				Каркас столика	
				Материал	Ножки 4 шт - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм.
Каркас опорный скамеек – 1 шт . Труба профильная  ГОСТ Р 54157-2010, сечением 25х25х1,5 мм		
				Длина ножек	1585	мм	
				Длина опоры ножек	647	мм	
				Высота длинной стороны ножки	528	мм	
				Высота короткой стороны ножки	227	мм	
				Угол изгиба ножек	600		
				Форма ножек	Четыре ножки сварены между собой под углом 900		
				На коротких сторонах ножек	Установлены две дуги R=548 мм, с двумя планками для крепления фанеры на краях дуги, длиной по 160 мм каждая.		
				По нижней части ножек	Между парами ножек, напротив друг друга, приварены дуги R=567 мм, длиной дуги – 905 мм, препятствующие опрокидыванию столика при нагрузке на сидения.		
				Скамейки	
				Материал	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Форма и размер сидения	Выполнены в форме «боба» вписанного в прямоугольник со сторонами  1151х469 мм		
				Столешница	
				Материал	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер столешницы	D=700	мм	
				Метизы	
				Заглушка пластиковая 25х25	8	шт	
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	8	шт	
				Болт мебельный М6х30 DIN 603	4	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	12	шт	
				Шайба М6 DIN 9021	12	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Столик устанавливается без бетонирования