№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Стойка для сушки белья (Б014)

	шт

	1

	Назначение	Стойка для сушки белья предназначены для установки на площадках общего пользования многоквартирных домов. Служат опорами для натягивания веревок для сушки белья.		
				Ширина	Не менее 76		
				Длина	Не менее 700		
				Высота 	Не менее 2000		
				Стойки	Количество 2 штуки.		
				          Материал	Круглая труба D=76 мм, стенка 3 мм. В верхней части приварена Т-образная перекладина из стали угловой 63х4 мм. В одной из полок угловой стали просверлены 4 отверстия диаметром 6 мм для продевания веревок.		
				          Длина	2800	мм	
				Монтаж	Осуществляется путем бетонирования стоек на глубину 800 мм бетоном М200