№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский гимнастический бум «Змейка 5» (СЭ114)
	шт	1	Назначение	Детский гимнастический бум «Змейка 5» состоит из пяти бревен длиной по 1,0 м, установленных под углом 90 градусов относительно друг друга, приподнятых на металлических опорах над уровнем земли, таким образом, чтобы крайние и средний брусья лежали на стойках.		
				Длина	Не менее 1940	мм	
				Ширина	Не менее 1000	мм	
				Высота	Не менее 300	мм	
				Материал бруса	Клееный строганный брус длиной по 1,0 м		
				Сечение бруса	100х100	мм	
				Количество ламелей клееного бруса	2	шт	
				Материал опор	Профильная труба длиной - 0,6 м		
				Сечение трубы	60х60		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены двумя слоями цветной акриловой краски по выравнивающему грунту		
				Фанерные накладки	Торцы брусьев закрыты накладками из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкой, толщиной 9 мм. Форма накладок Г-образная. Каждая из накладок закреплена тремя саморезами.		
				Монтаж	Опоры бетонируются на глубину не менее 400 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам. 
Количество опор – 6 штук.		
				Крепление бруса к опоре и накладок	Шуруп болт Шуруп болт 6х50 DIN 571, оцинкованными, в количестве 36 штук
Колпачок для болта пластиковый составной – 24 шт