№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский гимнастический бум «Гимнаст» (СЭ017)
	шт	1	Назначение	Детский гимнастический бум «Гимнаст» состоит из прямого бруса приподнятого на металлических опорах над уровнем земли.		
				Длина	Не менее 2000		
				Ширина	Не менее 200		
				Высота	Не менее 400		
				Материал	Клееный строганный брус, трехламельный, склеенный двухкомпонентным клеем OSHIKA РI-111 и отвердителем Crosslinker Н-30 		
				Сечение бруса	200х120	мм	
				Материал опор	Профильная труба длиной 0,75 м – 2 штуки		
				Сечение трубы	60х60	мм	
				Крепление бруса к опоре	Шуруп болт 6х70 DIN 57, оцинкованными, в количестве 4 штук		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные детали	Окрашены Текстуролом ТИКСО (Орегона)		
				Монтаж	Опоры бетонируются на глубину не менее 500 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам.