№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столб круглый 57х1200 (ОГД019)

	шт	1	Описание	Столб газонного ограждения должен быть длиной 1,2 м и иметь четыре (два если концевой) ушка под крепление секции.		
				Размеры:			
				- длина	168 (113 если концевой)	мм	
				- ширина	Не менее 100 (в установленном состоянии 59)	мм	
				- высота	Не менее 1200 (в установленном состоянии 750)	мм	
				Столб	
				Материал	Труба круглая 57х3,5	мм	
				Количество	1	шт	
				Количество отверстий под крепление к секций	4 (2 если концевой)	шт	
				Материал ушек	Полоса 30х4	мм	
				Длина ушек	60	мм	
				Расстояние между ушками по одной стороне	530	мм	
				Расстояние до отверстия	41 мм от тела столба		
				Расположение отверстий	Вдоль тела столба.		
				Подпятник	Служит в качестве «якоря» при монтаже столба. Выполнен из полосы 60х4 длиной 100 мм. Приварен к нижнему концу столба.		
				Верхний торец столба	Заварен стальной полусферой диаметром 57 мм.		
				Прочие требования	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование столба осуществляется бетоном марки М150.