№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Карусель «Мини» (КР011)
	шт	1	Карусель	Должна быть выполнена в виде четырех поручней, установленных над полом. Предназначена для катания стоя. 
Должна быть предназначена для детей в возрасте от 10 до 14 лет		
				Высота  	870 (от уровня земли)	мм	
				Диаметр	820	мм	
				Материал			
				пол	Выполнен из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной не менее 15 мм. Четыре сегмента. Диаметр круга 820 мм. 		
				рукоятки	Труба круглая 28х2,8,  ГОСТ 3262-75 Должны быть расположены по четырем сторонам. Один конец рукоятки крепится к боковой трубе основания пола, другой к центральной трубе, при помощи сварки. Количество рукояток – 4 штуки. Длина рукояток в развертке – 890 мм. Согнута под двумя углами. Первый участок трубы длиной 270 мм, далее к нему под углом 300, согнут участок трубы длиной 440 мм, и далее под углом 900, к первому участку согнут участок трубы длиной 145 мм.		
				центральная труба	Труба круглая 34х3,2,  ГОСТ 3262-75. Количество – 1 штука. Диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм. Длина трубы 740 мм.		
				круг опора пола	Труба профильная 25х25х1,5 мм,  ГОСТ Р
54157-2010. Должен быть согнут в круг диаметром 800 мм. Круг соединен с центральной осью карусели прямыми участками трубы 25х25х1,5, в количестве 4 штук.		
				площадка	Сталь листовая толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74		
				Вращающийся элемент	Должен представлять собой цельнометаллический вал, два опорно-радиальных подшипника запрессованных на вал, вся конструкция помещена в металлическую гильзу		
				Диаметр вала	Не менее 50	мм	
				Диаметр гильзы	Не менее 110	мм	
				Толщина стенки гильзы	Не менее 5,5	мм	
				Размер разукосов поддержки вала	Должна быть оснащена дополнительными разукосами размером 180х89 мм из стального листа толщиной 6 мм		
				Подшипники	Радиально-упорный 7310 (30310) в количестве 1 штук и радиальный подшипник 270310 в количестве 1 штуки.		
				Покраска	Порошковая полиэфирная краска		
				Болты	Оцинкованы