№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Бум детский «Тропинка» (СЭ224)
	шт	1	Назначение	Детский гимнастический бум «Тропинка» состоит из бруса длиной 2 м, установленного в ряд с  разноуровневыми пеньками с каждой стороны. Изображения на поверхностях пеньков и боковых опорах бруса выполнены методом прямой УФ печати.		
				Длина	Не менее 3800	мм	
				Ширина	Не менее 320	мм	
				Высота	Не менее 324	мм	
				Материал бруса	Клееный строганный брус длиной 2 м		
				Сечение бруса	100х100	мм	
				Количество ламелей клееного бруса	2 и более	шт	
				Материал опор	Профильная труба 20х20х1,5, ГОСТ 13663-86, длиной 0,4 м. Количество 4 штуки.		
				Накладки на опорах	Накладки на опорах изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Габариты накладок 500х300 мм. Кол-во накладок – 4 шт. Накладки имеют форму равностороннего треугольника с основанием длиной 500 мм и высотой 300 мм.		
				Рисунок на накладках	Изображение извилистой желтой дорожки по зеленому полю. Выполнен методом прямой УФ печати.		
				Сечение трубы стоек пеньков	Профильная труба 60х60х2, ГОСТ 13663-86.		
				Длина трубы стоек высоких пеньков	600	мм	
				Длина трубы стоек низких пеньков	500		
				Количество высоких пеньков	2	шт	
				Количество низких пеньков	2	шт	
				Опорная площадка пеньков	Изготовлена из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Круг площадки имеет диаметр 200 мм. Кол-во площадок – 4 шт. 		
				Рисунок на площадках	В виде смайликов, выполнен методом прямой УФ печати.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены двумя слоями цветной акриловой краски/пропитки.		
				Все фанерные детали	Окрашены выравнивающему грунту прямой, двусторонней УФ печатью и покрыты защитным слоем лака.		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину не менее 350 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли.