№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Закладная деталь для карусели
(КР013)
	шт	1	Высота  	380	мм	
				Длина 	1000	мм	
				Ширина 	1000	мм	
				Материал	Сталь листовая толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74, сталь угловая 40х40х4 ГОСТ 8509-93, Арматура 10-А-I (А240) ГОСТ 5781-82		
				Площадка			
				     Материал	Сталь листовая		
				     Размеры площадки	250х250	мм	
				     Толщина площадки	6	мм	
				     Диаметр отверстий        под болты	21	мм	
				     Количество отверстий под болты	4	шт	
				     Расстояние между отверстиями 	200х120	мм	
				     Диаметр болтов	М16		
				     Длина болтов	40	мм	
				     Кол-во болтов	4	шт	
				Конструктив	Закладная представляет собой стульчик на четырех «ножках» из уголка 40х40х4, установленный на крестовину из того же уголка размером 1000х1000 мм. Высота ножек стульчика 380 мм, «Сидение» стульчика выполнено из пластины толщиной 6 мм и размером 250х250 мм. На расстоянии 170 мм от пластины, ножки стульчика связаны дополнительно в горизонтальной плоскости четырьмя прямыми арматурными связями, длиной 240 мм. Нижняя часть «ножек» стульчика приварена к направляющим (перекладинам) крестовины, расположенной полкой вниз. Ширина перекладины «креста» - 250 мм. Длина перекладины «креста» - 1000 мм. на расстоянии 215 мм от края перекладин «креста», поперек них, вварены дополнительные связи из арматуры длиной 240 мм.		
				Покраска	Порошковая полиэфирная краска		
				Болты	Оцинкованы