№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Лесной мир У2» (ОГД057)

	шт	1	Описание	Должно быть выполнено в виде щита из фанеры, с двусторонним изображением, выполненным методом прямой УФ печати, изображающим лесную опушку с домиком, бычком и прочими лесными и домашними зверушками.		
				Размеры:			
				- длина секции	1200	мм	
				- ширина	Не менее 24	мм	
				- высота	Не менее 400 (в установленном состоянии 513)	мм	
				Щит	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	1	шт	
				Размер щита	1200х400	мм	
				Количество отверстий под крепление к столбу	4	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 20 мм от края щита, и на расстоянии 200 мм друг от друга.		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Форма щита	Должен быть с прямыми боковинами и волнистыми верхней и нижней горизонтальными частями. Количество волн на горизонтальной части щита – четыре штуки. Радиус волны – 175 мм. 		
				Прочие требования	
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Столбы 	Поставляются отдельно от ограждения		
				Изображение с одной стороны щита	Нанесено методом прямой УФ печати и должно изображать лесную опушку с домиком, бычком и прочими лесными и домашними зверушками. Сверху изображение, в целях защиты, покрыто слоем лака.		
				Изображение с другой стороны щита	Нанесено методом прямой УФ печати и должно изображать зеленое поле с лесом на заднем плане. Сверху изображение, в целях защиты, покрыто слоем лака.		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.