№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Стойка баскетбольная М3 (СЭ094)
	шт	1	Общие требования	Стойка баскетбольная предназначена для установки на открытых игровых площадках, и предназначена для игры в стритбол.		
				Размеры:			
				- длина	1398	мм	
				- ширина	1200	мм	
				- высота	3785 (от уровня земли)	мм	
				Материал трубы стойки	Труба сечением 80х80х3	мм	
				Материал опор щитов	Труба сечением 60х30х1,5	мм	
				Материал опор щита	Труба 40х25х1,5	мм	
				Материал щита	Фанера ФСФ березовая толщиной 18 мм, сорт 2/2.		
				Размер щита	1200х900х18	мм	
				Материал кольца	Труба круглая диаметром 28 	мм	
				Диаметр кольца	450	мм	
				Все металлические детали	Порошковая окраска		
				Окраска фанеры	Эмаль акриловая