№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Звездочка»
(ЭЛ001)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде металлической конструкции из четырех элементов (лесенок) и центральной стойки, собираемых между собой на болтах в четырех-лучевую звезду
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3000	мм	
				- ширина	3000	мм	
				- высота над уровнем земли	1600	мм	
				- глубина бетонирования стоек	500	мм	
				Материал стойки центральной	Профильная труба 60х60х2	мм	
				Материал поручня лесенок	Круглая труба диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,5 мм		
				Материал ступенек лесенок	Круглая труба диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм		
				Количество ступеней	Не менее 20 штук	шт	
				Материал примыкания к центральной стойке	Полоса 60х4	мм	
				Материал второго поручня	Труба диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,5 мм		
				Соединения модулей	Болтовые на гайке-клепке М8		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской