№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Лиана средняя»
(ЭЛ036)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде арки с металлическими перекладинами ступенями		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1800	мм	
				- ширина	630	мм	
				- высота над уровнем земли	900	мм	
				- глубина бетонирования	500	мм	
				Материал арки-направляющей	Труба диаметром 31 мм и толщиной 3,2 мм		
				Радиус арки направляющей	R=900	мм	
				Длина арки направляющей	3830	мм	
				Материал ступеней лесенок	Круглая труба диаметром 28 мм и толщиной 2,8 мм		
				Длина ступеней	570	мм	
				Шаг ступеней	255	мм	
				Количество ступеней	11	шт	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской