№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Мостик»
(ЭЛ005)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде арки с металлическими перекладинами ступенями		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3032	мм	
				- ширина	664	мм	
				- высота над уровнем земли	1600	мм	
				- глубина бетонирования	500	мм	
				Арки-направляющие	Труба диаметром 41 мм и толщиной 3,2 мм		
				Материал ступенек лесенок	Круглая труба диаметром 28 мм и толщиной 2,8 мм		
				Количество ступеней	19 штук		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской