№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский гимнастический бум «Змейка» (СЭ016)
	шт	1	Назначение	Детский гимнастический бум «Змейка» состоит из трех брусов длиной по 1,5 м, установленных под углом 90 градусов относительно друг друга, приподнятых на металлических опорах над уровнем земли, таким образом, чтобы крайние брусья одним из концов лежали на противоположных концах среднего бруса.		
				Длина	Не менее 2500	мм	
				Ширина	Не менее 1500	мм	
				Высота	Не менее 250	мм	
				Материал бруса	Клееный строганный брус длиной по 1,5 м		
				Сечение бруса	100х100	мм	
				Количество ламелей клееного бруса	2	шт	
				Материал опор	Профильная труба длиной 0,75 м		
				Сечение трубы	60х60		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены двумя слоями цветной акриловой краски по выравнивающему грунту		
				Брусья	Два верхних бруса зарезаны в «чашу» прямоугольной формы и опираются на центральный средний брус, таким образом, чтобы выступающая после зарезки часть была длиной не менее 200 мм. 		
				Монтаж	Опоры бетонируются на глубину не менее 350 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам. Две опоры к центральному брусу и по одной опоре к боковым брусам.		
				Крепление бруса к опоре	Шуруп болт 6х70 DIN 57, оцинкованными, в количестве 8 штук		
				Скрепление брусьев между собой в «чаше»	Шуруп болт 6х140 DIN 571 (глухарь) в количестве 2 штук