№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Солнышко» (СП015)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 6 до 7 лет. На цельном сварном каркасе со скамьями расположенными по кругу вокруг столешницы.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1818	мм	
				- ширина	Не менее 1818	мм	
				- высота (столешницы)	Не менее 554	мм	
				- высота (скамеек)	Не менее 270	мм	
				Каркас столика	
				Материал	Ножки 4 шт - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм.
Каркас опорный скамеек – 1 шт . Труба профильная  ГОСТ Р 54157-2010, сечением 25х25х1,5 мм		
				Длина ножек	1585	мм	
				Длина опоры ножек	724	мм	
				Высота длинной стороны ножки	530	мм	
				Высота короткой стороны ножки	170	мм	
				Угол изгиба ножек	600		
				Форма ножек	Четыре ножки сварены между собой под углом 900		
				На коротких сторонах ножек	Установлен восьмиугольник из профильной трубы со стороной 600 мм, на котором монтируются сидения		
				Скамейки	
				Материал	Количество – 8 штук. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер сидения	600х305	мм	
				Столешница	
				Материал	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер столешницы	D=900	мм	
				Метизы	
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	16	шт	
				Болт мебельный М6х30 DIN 603	4	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	20	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Столик устанавливается без бетонирования